Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету Канівської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. № \_\_\_\_\_

**Інформація**

**Про хід підготовки закладів освіти міста**

**до нового 2021-2022 навчального року**

Відповідно до наказу відділу освіти виконавчого комітету Канівської міської ради «Про чергове обстеження технічного стану будівель і споруд закладів освіти міста» від 13.04.2020 № 75 проведено чергове обстеження технічного стану будівель і споруд з метою визначення об’ємів робіт по підготовці до нового навчального року.

За результатами огляду визначено об’єм ремонтних робіт, який необхідно провести в навчальних закладах міста в 2021-2022 навчальному році, а саме:

* ремонт дахів та покрівель необхідно провести в ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1, гімназії імені Івана Франка, СпШ № 6, ЗДО «Садко», ЗДО «Сонечко», ЗДО «Дзвіночок», СЮТ.

Одним з найголовніших питань є виконання заходів щодо створення умов для безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, зокрема:

* заміна дерев’яних віконних рам, що вичерпали свій ресурс, на сучасні металопластикові в гімназії імені Івана Франка, «Віночок», «Садко», «Дзвіночок», «Сонечко», «Дударик», «Зайчик», СЮТ, МЦТ (орієнтована вартість 2 млн. грн..);
* часткова заміна електричної мережі в корпусі № 2 гімназії імені Івана Франка, ЗДО «Віночок», «Дударик», «Дзвіночок», «Сонечко»:
* відновлення заземлюючого контуру та грозозахисту в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗДО «Білочка», «Сонечко»;
* відновлення грозозахисту в ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4, ЗДО «Дзвіночок»;
* встановлення грозахисту в ЗДО «Білочка»;
* встановлення автоматичної пожежної сигналізації в усіх навчальних закладах та заключення договору на її обслуговування (за винятком ЗЗСО № 4, СпШ № 6);
* проведення лабораторних випробувань опору ізоляції мережі освітлення заземлюючого пристрою та грозозахисту в усіх закладах (за винятком ЗДО «Теремок»;
* добудувати теплий внутрішній туалет в НВК Яблунів, Хмільнянська гімназія;
* замінити лічильник газу в котельні СЮТ;
* придбання сміттєвих баків у всі заклади освіти;
* облаштування пандусами центральні входи до навчальних закладів: гімназі імені Івана Франка, ЗДО «Теремок», НВК Яблунів, Хмільнянська гімназія, Межирицький ліцей;
* провести технічне обслуговування пожежних кранів з перевіркою на працездатність шляхом пуску води;
* просочення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій дахів в Гімназії (1,2,3 корпус), ЗДО «Віночок», ЗДО «Дударик», СЮТ;
* капітальний ремонт харчоблоку ЗДО «Сонечко».

**Відповідно до актів обстеження технічного стану будівель:**

**ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1:**

|  |
| --- |
| реконструкція східців центрального входу з вулиці 1-го Травня  та прилеглої території з облаштуванням доріг бордюрами,  майданчику для вивозу сміття огорожею та асфальтовим покриттям,  провести реконструкцію тепломережі спортзалу (прокласти додаткову лінію радіаторів  опалення – в осінньо-зимовивий  (період температура знижується у приміщенні до 90С); |
| - ремонт приміщення вестибюлю |
| -Провести ремонтні роботи в підвальному приміщенні кухні та кімнаті для миття посуду. |

**Гімназія імені Івана Франка:**

|  |
| --- |
| Конкурс № 1 (центральний): ремонт фасаду будівлі (штукатурка, пофарбувати). |
| Корпус № 2: повна заміна покрівлі (даху) |
| Корпус № 3: ремонт туалетів І поверху та заміна каналізаційних труб у підвалі.. |
| Корпус № 1.реконструкція даху та чистка водовідводів, заміна вікон та дверей. |
| Корпус № 2. Заміна вікон та дверей. Ремонт сходів, які ведуть до корпусу № 2 |
| Корпус № 3.  -зробити «козирок» над вхідними дверима в корпус та дверима їдальні.  -замінити труби з хомутами в коридорі ІІ поверху та каб.№ 218, 219, 215.  -ремонт стелі ІІ поверху. |

**ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4**

|  |
| --- |
| Ремонт цоколя будівлі школи та відмостки по всьому периметру будівлі,термоізоляція фундаменту. |
| Утеплити стіни навчального закладу сертифікованими матеріалами, відповідно  до вимог “Будинки і споруди навчальних закладів”. |
| Заміна 141 м2 дерев'яної підлоги на 3-му поверсі та 22 м2 на першому поверсі. |
| Заміна 150 м труби Ø 50 системи опалення, яка прокладена під підлогою та винести на зовні. |
| Ремонт сходових клітин на запасних виходах та центральної сходової клітини. |

**Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов:**

|  |
| --- |
| Ремонт 2-х туалетів другого і третього поверхів. |
| Реставрація плитки підлоги в рекреації першого поверху – 147,2 кв.м. |
| Ремонт ізолятора з улаштуванням електричних інженерних мереж. |
| Реконструкція східців на території школи по вул. Шевченка ((зруйновані на 80%). |
| Ремонт актової зали (стіни, стеля, підлога костюмерна, система освітлення). |
| Ремонт даху над тамбуром центрального входу до школи. |
| Ремонт стелі в рекреаціях другого і третього поверхів, (шпаклювання, побілка). |
| Встановлення огорожі навколо території школи – 770 м.п. |
| Облаштування майданчику для сміттєвого контейнера. |

**НВК Яблунів**

|  |
| --- |
| Добудувати теплий внутрішній туалет. |
| Ремонт пристосованого приміщення майстерні (або списання приміщення, яке находиться  в аварійному стані) |
| Заміна підлоги в корпусі №2 (дошкільний заклад ) |
| Заміна огорожі по периметру території школи |

**Межирицький ліцей**

|  |
| --- |
| Заміна системи опалення |
| Ремонт сходів та установити пандус до входу в заклад |
| Заміна старої огорожі біля закладу освіти 70 м. |
| Заміна дверей запасних виходів, 4 шт. |

**Хмільнянський ліцей**

|  |
| --- |
| Проведення каналізації, облаштування внутрішнього санвузла в приміщенні корпусу І |
| Обладнання запасного виходу корпусу ІІ (перила); |
| Облаштування тіньового навісу для вихованців дошкільної групи; |
| Заміна віконних блоків в їдальні (3 шт), корпусу І (всього 26шт, терміново 7шт),  дошкільній групі №2 |
| Установлення дверей у підвальне приміщення, де знаходиться шкільний тир та  тренажерний зал – 2шт, приміщення дошкільної групи №2 |
| Ремонт кімнати для дошкільної групи №2 |
| Ремонт покриття підвального приміщення, де знаходиться стрілецький тир та тренажерна зала |
| Шкільна огорожа – 50 п.м.; |
| Заміна підлоги (частково) у приміщенні для дошкільної групи №2 |

**ЗДО «Зайчик»**

|  |
| --- |
| Ремонт балкону (входить стіна) |
| Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт. |
| Заміна вікон : 1,75х2,65 – 7 шт; 1,72х1,70 – 11 шт |
| Ремонт відмостки по всьому периметру приміщення |
| Ремонт дороги по всьому периметру будівлі |
| Заміна бордюрів |
| Встановити відливи (козирки) над запасними пожежними виходами та в коридорі 2 поверху |
| Ремонт харчоблоку |
| Заміна даху (шифер 1,80х1,20 – 15 шт.) |
| Заміна підлоги (дошки 2,10х15х20 – 20 шт; 3,50х15х20 – 4 шт; 1х15х40 – 10 шт;  1,05х15х20 – 20 шт.) |
| Проведення демонтажу занедбаної будівлі ДНЗ «Ромашка», яка знаходиться в критичному  аварійному стані та загрожує життю дітей. |
| Терміновий ремонт даху над групою «Бджілка» |
| Встановлення нових вхідних воріт |
| Заміна вікон в коридорах 1,40 х 1,30 – 12 шт. |
| Ремонт методичного кабінету |
| Ремонт сходів (з вулиці Ю.Іллєнка) |

**ЗДО «Теремок»**

|  |
| --- |
| Ремонт пожежних кранів (6 шт.) та проведення внутрішнього пожежного водопроводу. |
| Ремонт покрівля господарської споруди та зала спортивна та зала музична. |
| Ремонту група № 7 та тамбур групи № 7. |
| Ремонт 2-х холів в групі № 10. |
| Ремонт павільйонів - 7 шт. |
| Ремонт зовнішніх східців до груп – 8 шт. та встановлення пандусів – 2 шт. |
| Відновлення асфальтного покриття 250 м2. |
| Встановлення вентиляційної системи на харчоблоці. |

**ЗДО «Білочка»**

|  |
| --- |
| Ремонт системи опалення в групах «Ведмедик», «Ромашка», «Курчатко» (спальні кімнати). |
| Відновлення покриття асфальтом подвір’я 100м². |
| Заміна двох дверей аварійних запасних виходів у двох переходах. |
| Ремонт огорожі. |
| Заміна дверей в електрощитовій на сертифіковані, згідно ГОСТу, пожежної безпеки. |
| Заміна вікон в груповій та в спальній кімнатах групи «Ведмедик», спортивній залі, в гігієнічній кімнаті для персоналу, в електрощитовій, в кабінеті завгоспа, в пральній, в групі «Ягідка» в спальній кімнаті,  в кабінеті та коридорі психологічної служби, в класній кімнаті та коридорі першого класу. |
| Заміна лінолеуму в коридорі біля харчоблоку – 38м². |
| Ремонт відмостки і фундамент по периметру будівлі ЗДО. |

**ЗДО «Сонечко»**

|  |
| --- |
| Ремонт каналізаційної системи, заміна труб подачі холодної води, кранів, плитки,  мийних ємкостей, раковини на харчоблоці. |
| Ремонт стояку теплопостачання в коридорі; |
| Ремонт даху над музичним залом. |
| Заміна вікна та вхідних дверей в коридорах дошкільного закладу. |
| Ремонт відмостки по периметру будівлі ЗДО. |
| Ремонт та утеплення фасаду будівлі де випадає цегла . |
| Заміна вікон у групах: «Дюймовочка», «Берізка», «Капітошка», «Ромашка», «Дзвіночки»,  «Білочка», «Бджілка», «Калинка», «Колобок», «Комашка-розумашка». |
| Ремонт порогів біля вхідних дверей в кількості – 11 шт. |
| Ремонт каналізації в туалеті груп: «Ромашка», «Білочка», «Дзвіночки», «Комашка-розумашка». |
| Обладнання приміщення електрощитової протипожежними дверима з межею вогнестійкості  не менше за ЕІ 30. |

**ЗДО «Віночок»**

|  |
| --- |
| Заміна 12 (дванадцяти) вікон: двох вікон спальної кімнати 1-А класу, заміна трьох вікон  в 1-Б класі, 3-х вікон в спальній та груповій кімнаті середньої групи, двох вікон в груповій кімнаті молодшої групи,1 вікно в методкабінеті, 1 вікно в роздягальній кімнаті молодшої групи (вікна аварійні, рами трухлі); |
| Ремонт огорожі закладу(придбання та встановлення металевої сітки 100м); |
| Ремонт прибудови до музичної зали приміщення закладу ( ремонт даху, стіни); |
| Заміна шиферу на сараї ( 20 листків); |

**ЗДО «Садко»**

|  |
| --- |
| Повна реконструкція систем теплопостачання та водопостачання, які знаходяться в  підлозі першого поверху; |
| заміна каналізаційних труб з облаштуванням підлоги в приміщенні харчоблоку; |
| заміна труби водопостачання на вводі (підвальне приміщення закладу); |
| заміна вентиляційних труб та унітазів в туалетних кімнатах груп: «Червона шапочка»,  «Колобок», «Попелюшка», «Сходинка», Методичний кабінет, «Буратіно» («Гармонія»). |
| ремонт покрівлі 500 кв. м; |
| облаштування асфальтного покриття території закладу 100кв.м та відмостки по периметру  закладу; |
| заміна вікон 30 штук; |
| заміна вхідних дверей на харчоблоці; |

**ЗДО «Дзвіночок»**

|  |
| --- |
| Шпаклювання замінених вікон другого поверху ззовні |
| Укріпити та утеплити зовнішню стіну приміщення (тріщини на поверхні) групи № 7  (спальна кімната); |
| Ремонт покрівлі з улаштуванням водовідведення та стін павільйону групи № 5, |
| Ремонт частини приєднаних павільйонів до будівлі закладу, щоб зупинити їх руйнування; |
| Заміна 9 вікон, що знаходяться в аварійному стані; |
| Частковий ремонт огорожі закладу; |
| Ремонт туалетних кімнат груп № 1,4,6; |
| Реконструкція системи відводу дощових вод що знаходиться в  приміщенні групи № 2; |
| Заміна опалення в гр.№ 6 |
| Поновити на території ЗДО чергове освітлення |
| Ремонт підлоги групи № 1,4 |
| Улаштувати електропостачання в приміщенні овочесховища |

**ЗДО «Дударик»**

|  |
| --- |
| Ревізія труби по ходу вводу подачі тепла в приміщення ЗДО, ( ґрунт в даному місці просів,  утворивши яму глибиною 50 см). |
| Ремонт павільйонів – 3 шт. (Заміна стін і даху) |
| Заміна дверей:  - центрально-вхідних, ліве крило – 1 шт.;  - тамбурно-вхідних – 2 шт.;  - міжкімнатних групових – 5 шт. (просіли, перекосилися та щільно не  закриваються). |
| Заміна вікна 1,1 х 1,5 – 1 шт. |
| Заміна вводного кабелю та шафи обліку (розподільчої установки) |
| Заміна каналізаційної труби від харчоблоку та пральні до каналізаційного колодязя |

**Межирицький ЗДО «Веселка»**

|  |
| --- |
| Ремонт електропроводки |
| Ремонт системи опалення у спортивній та музичній залі |
| Поточний ремонт закладу |
| Заміна вхідних дверей |

**КМЦТ (ПНЗ)**

|  |
| --- |
| ремонт туалетної та душової кiмнат |
| Заміна ливньової труби (блок №7) |
| Заміна вхідних та внутрішніх дверей( блок № 2) |
| Укладка дорожного покриття на територіі КМЦТ |
| Встановлення вхідного пандусу |
| Встановлення навісу над вхідними дверима |

**Станція Юних Техніків (ПНЗ)**

|  |
| --- |
| Облаштування відкосів 3-х установлених нових дверей та вікон (доробити) |
| Ремонт теплотраси біля котельні – приміщення СЮТ (5м), ( розвалився короб цегляний, згнила  гідроізоляція ) |
| Асфальтувати двір ( асфальтне покриття зруйноване дощова вода,  стікає під фундамент приміщення СЮТ, фундамент ˶ сідає ̋,приміщення руйнується). |
| Заміна дерев’яного паркану ( ~20 м²), ( згнили, розрушились дошки, кріплення дошок ) |
| Заміна вікон - 20 шт. ( з облаштуванням відкосів ) |

**Дитячо-юнацька спортивна школа**

|  |
| --- |
| Ремонт коридорів І-ІІ поверху |
| Ремонт міжповерхового переходу між І і ІІ поверхами |
| Ремонт роздягальні кікбоксерів на ІІ поверсі |

**Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради**

|  |
| --- |
| Заміна вікон |
| Ремонт системи опалення |
| Ремонт системи водопостачання |
| Заміна електропроводки |

**ІРЦ**

|  |
| --- |
| Ремонт у коридорному приміщенні |
| Встановлення ігрового майданчику |

Всього для проведення ремонтів закладів освіти Канівської міської об’єднаної громади необхідно близько ***40 922 396,00*** грн..

Для виконання першочергових заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 навчального року потрібно ***13 702 396,00* грн.,** для термінових ремонтних робіт потрібно ***15 490 000,00*** грн.

Начальник відділу освіти Надія ГОЛДА