**Заплановані роботи по поточному ремонту по будинку 206 – Дивізії, 10 на 2022 – 2023р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| ***будівельні роботи*** | | | |
| 1 | Ремонт покрівлі в два шари. | м2 | 150 |
| 2 | Влаштування примикання із рулонних покрівельних матеріалів висотою до 300мм | мп | 134 |
| 3 | Ремонт металевих парапетних грат | мп | 35 |
| 4 | Закриття прорізу оцинкованою сталлю | м2 | 1,3 |
| 5 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 20 |
| 6 | Виготовлення та встановлення металевих дверей (вихід на покрівлю). | шт | 2 |
| 7 | Фарбування газопроводу Ø 89мм | мп | 140,5 |
| 8 | Влаштування цементної стяжки на порогах. | м2 | 28 |
| 9 | Влаштування відмостки бетонної товщиною 100мм. | м2 | 27 |
| 10 | Штукатурення цоколя окремими місцями. | м2 | 18 |
| 11 | Засклення вікон на сходових клітинах. | м2 | 2 |
| 12 | Санітарне підрізання дерев із автопідіймача. |  |  |
| 13 | Фарбування лавок. | м2 | 19 |
| 14 | Інші дрібні роботи. |  |  |
| ***сантехнічні роботи*** | | | |
| ***опалення*** | | | |
| 1 | Заміна труби Ø50мм | мп | 3 |
| 2 | Заміна труби Ø20мм | мп | 12 |
| 3 | Заміна кранів Ø50мм | шт | 1 |
| 4 | Заміна крана Ø15мм | шт | 1 |
| 5 | Фарбування труб Ø 108мм, Ø 89. | мп | 250 |
| 6 | Ізоляція трубопроводів Ø 108мм, Ø 89мм | мп | 250 |
| ***холодне водопостачання*** | | | |
| 1 | Заміна труби Ø 150мм | мп | 10 |
| 2 | Заміна труби Ø 100мм | мп | 11 |
| 3 | Заміна труби Ø 76мм | мп | 3 |
| 4 | Заміна труби Ø 32мм | мп | 19 |
| 5 | Заміна труби Ø 25мм | мп | 7 |
| 6 | Заміна труби Ø 20мм | мп | 1 |
| 7 | Заміна засувки Ø 100мм | шт | 1 |
| 8 | Заміна крана Ø 32мм | шт | 2 |
| 9 | Заміна крана Ø 25мм | шт | 2 |
| ***каналізація*** | | | |
| 1 | Заміна ділянки металевої труби ливневої каналізації діам.76мм | мп | 0,3 |

**Адміністрація КП «ЖЕК»**